**SCHEDA TECNICA**

*SCUOLABUS: Tipo “IVECO Daily 3000 CC 140 CV – posti 40 + 1 posto hostess + 1 posto guida - allestito per scuole secondarie di primo grado.*

CARATTERISTICHE:

* N°.1 Scuolabus nuovo di fabbrica con alimentazione a metano;
* Tipo di allestimento su telaio IVECO Daily 3000 CC 140 CV;
* Allestimento per scuole secondarie di primo grado;
* Posti a sedere n°.40 + n°.1 posto hostess + n°.1 posto guida;
* Predisposizione per un futuro allestimento di n°.1 alunno disabile in carrozzina;
* Lunghezza mt. 7,60 circa;
* Struttura in acciaio resistente al ribaltamento, omologata secondo la normativa ECE-66;
* Rallentatore elettromagnetico TELMA;
* Sospensioni posteriori pneumatiche;
* Porta anteriore rototraslante elettrica con dispositivo antischiacciamento;
* Gradini di accesso con illuminazione;
* Porta posteriore di emergenza a battente larga con pedana elettroidraulica sottoscocca;
* Coibentazione termoacustica su tutto il veicolo;
* Aria condizionata front-box;
* Pavimento in multistrati marino, con rivestimento in linoleum antiscivolo sigillato;
* Vetri a forte colorazione, a norma CE con n°.2 finestrini apribili;
* Sedile accompagnatore con cinture di sicurezza;
* Impianto elettrico con illuminazione a LED a luci bianche ed azzurrate;
* Riscaldamento vano passeggeri mediante aerotermo a parete;
* Rivestimenti interni padiglione e fiancate in termoformato plastico lavabile;
* Botola di emergenza a tetto;
* Sedili alunni in materiale antivandalo con cinture di sicurezza;
* Colore pastello con personalizzazione grafica;
* Collaudo, consegna, immatricolazione ed iscrizione al PRA;

**Optional richiesti**: A/C autista automatica e passeggeri diffusione libera; sensori parcheggio posteriori; Radio bluetooth e microfono; Preriscaldatore acqua motore e aggiuntivo area passeggeri.